Утверждено

Приказом № 83/4 от 23. 11. 2020 г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

**объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси**

 **ГКОУ для детей-сирот с. Камышла**

# Общие сведения об объекте

* 1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**

# Адрес объекта: 446970 Самарская область, с. Камышла ул. Победы д. 131

* 1. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание *3* этажа, **3349,8 м2**
* наличие прилегающего земельного участка: **да, 39709 м2;**
	1. Год постройки здания **1978,** последнего капитального ремонта – нет;
	2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022г.
	3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла**
	4. Юридический адрес организации (учреждения): **446970 Самарская область, с. Камышла ул. Победы д. 131**

# Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Основными целями деятельности Учреждения являются: предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по адаптированным основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования.

# Состояние доступности объекта

 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

# Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

* + 1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м**
		2. время движения (пешком): **3 мин**
		3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да,**
		4. Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
		5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная*;* **нет**
		6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

# Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формыобслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ВНД* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ВНД* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ВНД* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *А* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

# Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступност и, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение№на плане | Приложение№ фото |
| 1 | Территория, прилегающая кзданию (участок) | *ДЧ-И (КО)**ДП-И (У)* |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДП-И (У)* |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутриздания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДП-И (У)* |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта) | *ДП-И (У)* |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические | *ДП-И (У)* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | помещения |  |  |  |
| 6 | Система информации и связи (навсех зонах) | *ДП-И (У)* |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (отостановки транспорта) | *ДП-И (ГУ)* |  |  |

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

Объект признан доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями; временно не доступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства

адаптаций при оказании услуг. В санитарно-гигиенические помещениях - разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки). Установить систему информации на объекте: - разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Обеспечение доступности **для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта;** при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

# Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

# Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

# Пути движения внутри здания:

* нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
* нанести контрастную маркировку по периметру окна (раздачи в столовой);
* нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
* выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
* выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
* установить звуковые маяки на пути следования;
* выделить место для собаки поводыря;
* разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

# Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

# Управленческое решение

* 1. **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение сТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение сТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации) | индивидуальное решение сТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевогопосещения объекта) | индивидуальное решение сТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение сТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всехзонах) | индивидуальное решение сТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановкитранспорта) | индивидуальное решение сТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* 1. Период проведения частичных работ: в соответствии с дорожной картой, в рамках исполнения программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступность входной группы для инвалидов Г, У, К, О, С.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

# ДП-И(КОУ)

* 1. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть): 4.4.1.согласование на Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

* + 1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется
		2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
		3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
		4. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;
		5. другое

 \_.

* 1. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

Федерации \_

(наименование сайта, портала)

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ

от « 21 » января 2020г.

**I Результаты обследования:**

* + 1. **Территории, прилегающей к зданию учебного корпуса (участка)**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла**

**446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Победы, д. 131**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочног о элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 2,3,4 | - отсутствует нормативноразмещённая информация об ОСИ-водители общественного транспорта не проинструктированы по правилам работы с МГН | К,О | - установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для транспорта | Орг, ТСР, ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1 | не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.**Пути движения от тротуара*** на пути движения нерегулируемый пешеходный переход;
* на пути движения отсутствуют бордюры;
 | С,К,О,Г | выделить пешеходную зону вдоль проезжей части;* восстановить целостность покрытия (выбоины, трещинки, скосы) путей движения до ОСИ;

 * ширина пешеходного пути с учетом

встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 | ТР,Орг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  - отсутствует навигация по пути движения к ОСИ. |  | м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках**СП 59.13330.2016 п. 5.1.7;** |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | **Автостоянка и парковка имеется*** отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов;
* отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляски;
* отсутствует знак парковки для инвалидов.
 | К,О | каждое выделяемое машинно-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности(стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.**СП 59.13330.2016 п. 5.2.1.**- места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов,следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.**СП 59.13330.2016 п. 5.2.2.** | ТР,Орг. |
|  | ОБЩИЕТребования к |  |  |  |  |  | Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зоне |  |  |  |  |  | передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований**СП 42.13330;**Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочнымиместами, остановками общественного транспорта **СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.** Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкойдолжностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками. |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состояние | Приложение | Рекомендации |
| Наименование | доступности\* | по адаптации |
|  |  |
| структурно- функциональной зоны | (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|  | *ДЧ-И (К, О);* |  |  | Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР |
| Территория, прилегающая к зданию | *ДП-И (У);* | 1,2,3,4 |  |

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ

от « 21 » января 2020г.

**I. Результаты обследования:**

**в здание учебного корпуса 1, 2, 3 вход (1главный вход)**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла**

**446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Победы, д. 131**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 2,3, |  * отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;
* отсутствие контрастной

маркировки крайних ступеней; | С,О |  --установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки накрайние ступени) | ТР, ТСР,Орг |
| 2.2 | Входная | есть |  |  | - отсутствие тактильной маркировки | С | - установить тактильную | ТР, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадка (перед дверью) |  |  |  | перед дверным проёмом;  |  | информацию за 0,8 м перед дверным проёмом;* размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за

встречу и сопровождение МГН; | ТСР,Орг. |
| 2.3 | Дверь (входная) | есть |  | 2 |  | К, О, С |  |  |
| 2.4 | Тамбур | есть |  |  | резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, не закреплены, что несоответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012 | К, О, С | -ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. | ТСР |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  | Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п.5.5.3 СП 59.13330.2012 | Все | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | ТР, ТСР,Орг. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональнойзоны | Состояние доступности(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | *ДП-И (У)* |  | 2,3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР |

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ

от « 21 » января 2020г.

**I Результаты обследования:**

1. **Пути (путей) движения внутри здания учебного корпуса (в т.ч. путей эвакуации)**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла**

**446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Победы, д. 131**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 5,6 | отсутствует цифровое обозначение этажа;* ширина пути движения 1,36 м.;
* высота пути движения 3 м.;
* отсутствует выделенное место для собаки поводыря;
* открытый марш лестницы не огражден;
* отсутствует комплексная информация о пути и

направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;* отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен;
* места отдыха и ожидания для
 | все | под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону **СП 59.13330.2016 п. 6.2.6;*** разработать маршрут во все места общего пользования для МГН, или выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН;
* установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;
* обеспечить на объект доступ
 | Орг, ТСР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МГН не выделены;   |  | собаки поводыря с соответствующими документами согласно **ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181 ст.15 п.7;**- конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Приразмещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. **СП****59.13330.2016 п. 6.2.6.** |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 7,8,9 | * отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;
* отсутствие контрастной

маркировки крайних ступеней; | О, С | - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на краяпоручней. | Орг, ТСР, ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть |  | 10 | Имеется пандус | К,О |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Лифт пассажирский (илиподъемник) | нет |  |  |  | К,О |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  | все |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | - не обозначены пути эвакуации для МГН; | все | обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетомпотребностей инвалидов с нарушениями зрения | Орг, ТР |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  | - обеспечить своевременное получение акустической информации  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутриздания | *ДП-И (У)* |  | 5,6,7,8,9,10 | Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт |

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ

от « 21 » января 2020г.

**I Результаты обследования:**

1. **Зоны целевого назначения здания учебного корпуса (целевого посещения объекта)**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла**

**446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Победы, д. 131**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 22,23 |  | С,Г,К | -в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первыхстола в ряду у дверного проема | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту. | есть |  | 24 |  | К, О, С, | -в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительноеосвещение по периметру. | Орг, ТР |
| 4.5 | Кабина индивидуальногообслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  | -в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации обэвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональнойзоны | Состояние доступности(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначенияздания | *ДП-И (У)* |  | 22,23,24 | Организационные мероприятия, ТСР |

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ

от « 21 » января 2020г.

**I Результаты обследования:**

1. **Санитарно-гигиенических помещений учебного корпуса**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла**

**446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Победы, д. 131**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  |  |  | В туалетной комнате предусмотреть: |  |
|  |  |  |  |  | - внутреннее пространство санузла |  |
|  |  |  |  |  | Туалетная комната должна иметь размеры |  |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям) | К, С,О | не менее: ширина 1,65м., глубина 2,2м, двери 0,9м. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016);- откидной поручень для унитаза (с бумагодержателем) п. 8.9 СП136.13330.2012; | ТСР |
|  |  |  |  |  | - унитаз для МНГ п. 6.3.3, 6.3.9 СП |  |
|  |  |  |  |  | 59.13330.2012, п. 8.9, 8.13 СП |  |
|  |  |  |  |  | 136.13330.2012; |  |
|  |  |  |  |  | - беспроводная кнопка вызова п. 6.3.6 СП |  |
|  |  |  |  |  | 59.13330.2016. |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | нет |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Бытовая комната(гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно- функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | *ДП-И (У)* |  |  | Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт |

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ

от « 21 » января 2020г.

**I Результаты обследования:**

1. **Системы информации (и связи) учебного корпуса на объекте**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Самарской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла**

**446970 Самарская область, с. Камышла, ул. Победы, д. 131**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  |  | все | Обеспечить соответствие нормативным требованиям | Орг, |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху;* отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;
* отсутствует радиотрансляция в здании.
 | С,Г | * оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами;
* установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;
* оборудовать радиотрансляцией здание.
 | Ремонт, ТСР, Орг. |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | нет | нет |  | С |   | Ремонт, ТСР,Орг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | * отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров)
 |  |  * перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
* перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения **СП 59.13330.2016, п.6.5.9;**
* таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 х 270 мм с названием кабинетов, с дублированием

информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.* нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки;
* разместить на стенах

путей эвакуации тактильные знаки |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | контрастного цвета,указывающие направление к эвакуационному выходу. |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  | на всех структурно- функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.(п. 5.5 СП 59.13330.2012).для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций* предоставление

инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;* наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на

информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | Орг, ТСР,ТР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | и на контрастном фоне, а также аудиоконтура;- вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.Назначить приказом сотрудниковответственных за организациюситуационной помощи с разработкой должностныхинструкций, спроведением обучения правилам оказанияситуационной помощи иинструктажей со всеми сотрудниками. |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации(и связи) на объекте | *ДП-И (У)* |  |  | Организационные мероприятия, ТСР |